RTTY - emisja asynchroniczna. Znaki nadawane są kolejno bez grupowania w bloki 
i bez dodatkowych informacji zarządzających transmisją bądź ułatwiających wykrycie 
błędów i przekłamań. Stosowanymi prędkościami w praktyce krótkofalarskiej są 
45,45 bit/s i 50 bit/s. Stosowana jest modulacja AFSK, przy czym wartości space 
odpowiada częstotliwość 1275 Hz, a mark 1445 Hz, 1700 Hz lub 2125 Hz. Na falach 
krótkich stosowany jest odstęp 170 Hz, na UKF 850 Hz. Stacje komercyjne stosują 
425 Hz. Częstotliwości pracy najczesciej 80-90 kHz od początku pasm.