spisał. sOnar/Classic Games Shrine

---------------------------------------

   Spis elementów modemu Packet Radio
        do komputera Atari XE/XL

---------------------------------------

Rezystory :      Półprzewodniki :

- R1 33  Kohm    - US1 Max 232
- R2 15  Kohm    - US2 TCM 3105
- R3 15  Kohm    - US3 78L05
- R4 10  Kohm    - T1  BC 548
- R5 33  Kohm    - T2  BC 548
- R6 100 Ohm     - D   1N4148
- R7 33  Kohm
- R8 15  Kohm
- R9 2.2 Kohm

Kondensatory :   Różne :

- C1  33pF       - Kwarc 4.43 MHz
- C2  33pF       - Din5
- C3  100nF      - Plastikowa obudowa
- C4  22uF
- C5  220uF      Potencjometry :
- C6  10uF
- C7  10uF       - RN1 10 Kohm (4.7-47)
- C8  10uF       - RN2 10 Kohm (4.7-47)
- C9  10uF
- C10 10nF
- C11 100nF
- C12 100nF


